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第一章  比选公告


[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Hlk234920801]一、项目概况与服务范围
  1.1项目名称：衡阳（国际）眼镜小镇首开区标准厂房4 号楼4层二次装修工程扩大劳务分包比选
1.2项目地点：衡阳市珠晖区衡阳（国际）眼镜小镇
1.3项目概况：衡阳（国际）眼镜小镇首开区标准厂房4 号楼4层二次装修工程，计划2026年7月 25 日开工，工期30日，衡阳弘尊建筑工程有限公司担任施工单位，现需进行劳务招标比选。
1.4工程期限：30日
1.5建设范围：衡阳（国际）眼镜小镇首开区标准厂房4 号楼4层二次装修工程劳务建设工作。
二、最高投标限价
本项目最高投标限价为  584819.22  元。
三、资格要求
3.1具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。
3.2资质要求：具备   建设行政  主管部门颁发的   建筑业企业资质证书（施工劳务不分等级） 资质，资质证书处于有效期。具备安全生产许可证，证书处于有效期内。
3.3类似项目业绩要求：
[bookmark: _Hlk234080453]☑不提供。
□提供:近3年内（   年   月至年月）不少于   个（1至3个）     的类似项目业绩。
类似项目业绩是指:                          。
3.4项目负责人要求：
□不提供。
☑提供:拟任项目负责人须具有 施工员 证书，且为本单位在职员工，并提供劳动和社会保障部门出具的投标截止时间前近半年连续6个月（2026年 1 月至 2026 年 6月）的社保证明。
3.5其他人员要求：
☑不提供。
□提供:              。
3.6信誉要求：近三年内，在经营活动中无不良记录。投标人必须提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）信用信息共享平台的信用查询截图。参选单位在近三年内与衡阳路桥无诉讼、仲裁、结算纠纷。
3.7关联要求：参选单位法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得同时参加本次比选。
3.8联合体要求：本次比选不接受联合体参加。
3.9 投标人须为衡阳公路桥梁建设有限公司劳务入库单位，未入库单位须通过线下向招标单位提交相关书面申请资料，办理劳务库准入，只有完成入库手续的分包单位才能进行投标。
3.10增值税要求：
投标人为☑一般纳税人，□小规模纳税人，
本次招标的工程增值税税率按9%执行。
四、投标保证金
4.1 本次比选的投标保证金为 10000 元，采用银行保函/担保公司独立保函/保险公司开具的保证保险方式。
4.2投标保函有效期起止时间应能覆盖投标有效期起止时间；投标保函担保的项目名称应与比选的项目名称保持一致；受益人名称应与采购人单位名称保持一致。
4.3开具的保函或保证保险中可提出索赔的情形应符合比选文件规定，至少包含下列情形：
（1）投标人拒绝按照比选文件、投标文件或中标通知书要求与采购人签订合同；
（2）投标截止后，投标人要求修改、补充或撤销投标文件的实质性内容或者要求更改比选文件和中标通知书的实质性内容；
（3）投标人拒绝按比选文件规定的时间、金额、形式提交履约担保；
（4）投标人在投标截止后撤销投标文件；
（5）比选文件规定的违规情形。
注：投标保函模版见比选文件附件1
五、比选文件的获取
凡有意参加比选的参选单位，请在衡阳市国有资产投资控股集团有限公司官方网站（www.hxamc.com）和衡阳公路桥梁建设有限公司官方网站（www.hylqgs.com）上下载比选文件（内含工程量清单）并按照比选文件要求和相关规定参与比选。
六、开标时间及地点
[bookmark: OLE_LINK9]本项目拟定于  2026  年 7 月  20  日  9 时 30 分（北京时间）在衡阳公路桥梁建设有限公司，衡阳市蒸湘区解放路1号财富大厦19楼会议室开标，如有变动将提前一天通知各参选单位。
七、投标文件的递交
7.1身份核验
开标当日，投标人须委派法定代表人或授权委托代理人其中一人，到开标现场接受监督部门开展的身份核验，未通过身份核验的，取消其投标资格，身份核验资料如下：
（1）法定代表人：需提供法定代表人身份证明原件、本人身份证原证件及营业执照复印件。
（2）授权委托代理人：需提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证明原件、本人身份证原证件、营业执照复印件，以及由劳动和社会保障部门出具的投标截止时间前近半年内连续6个月（ 2026 年 1 月至 2026 年 6 月）的社保证明。
注：法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书的模版见比选文件附件2、附件3。
7.2投标保证金核查
[bookmark: _Hlk235105923]投标人须提供投标保函原件接受监督部门的核查，未按比选文件规定开具保函（投标保函模版见比选文件附件1）的，取消其投标资格。招标人同时核查投标人是否为衡阳公路桥梁建设有限公司劳务入库单位，如投标人不是衡阳公路桥梁建设有限公司劳务入库单位，取消其投标资格。
7.3文件递交
以上原件均指的是盖鲜章的原始文件，身份核验和投标保证金核查通过的投标人方可递交投标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
八、发布公告的媒介
本次比选公告在衡阳市国有资产投资控股集团有限公司官方网站（www.hxamc.com）和衡阳公路桥梁建设有限公司官方网站（www.hylqgs.com）上发布。
九、联系方式
招 标 人：衡阳弘尊建筑工程有限公司
地    址：衡阳市蒸湘区解放路1号财富大厦
联 系 人：唐先生
电    话：17670434530
十、监督
监督单位：衡阳公路桥梁建设有限公司纪检监察室
地 址：衡阳市蒸湘区解放路1号财富大厦18楼1805室
联系人：左先生
电    话：19189958869
















第二章  参选人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	比选人
	[bookmark: _Hlk234160604]比选人：衡阳弘尊建筑工程有限公司
地   址：衡阳市蒸湘区解放路1号财富大厦
联系人：唐先生
电   话：17670434530

	2
	项目名称
	衡阳（国际）眼镜小镇首开区标准厂房4 号楼4层二次装修工程扩大劳务分包比选

	3
	项目概况
	衡阳（国际）眼镜小镇首开区标准厂房4 号楼4层二次装修工程扩大劳务分包比选

	4
	资金来源
	业主自筹

	5
	比选范围
	扩大劳务比选

	6
	服务期限
	30天

	7
	资格要求
	详见比选公告

	8
	
信誉要求
	近三年内，在经营活动中无不良行为记录（包括行政处罚、经营异常、严重失信等均视为不良行为记录）。

	9
	
关联要求
	投标人法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次比选。

	10
	投标人提出问题的截止时间
	 2026 年 7 月 19 日下午17：00前（北京时间，节假日休息）

	11
	投标人确认收到比选文件澄清、补充、修改及答疑的时间
	在收到相应文件后24小时内，超过24小时视为自动确认收到。

	12
	递交参选文件截止时间及地点
	同开标时间及地点

	13
	开标时间及地点
	详见比选公告

	14
	参选文件
份数
	正本1份，副本2份。电子文档1份 （电子文件内容为参选文件的扫描件，载体为U盘）。

	15
	比选有效期
	自投标文件递交截止时间之日起  60 天

	16
	投标
保证金
	□ 不要求提交
☑ 要求提交
投标保证金的金额：   10000  元人民币。
投标保证金的形式：
银行保函、担保公司独立保函、保险公司开具的保证保险。
投标保函有效期起止时间应能覆盖投标有效期起止时间；投标保函担保的项目名称应与比选的项目名称保持一致；受益人名称应与采购人单位名称保持一致；保函约定的可提出索赔的情形应包含比选文件规定的情形。

	17
	评标办法
	 最低投标价法

	18
	最高投标
限价
	最高投标限价为 584819.22 元。       

	19
	评选委员会
的组建
	由比选人负责组建。

	20
	中选公示
	在中选通知书发出前，比选人将中选候选人的情况在衡阳市国有资产投资控股集团有限公司官方网站（www.hxamc.com）和衡阳公路桥梁建设有限公司官方网站（www.hylqgs.com）予以公示；中选单位自收到中选通知书5个工作日内，按照第五章合同条款及格式与业主签订合同。

	21
	其他
	其他未尽事宜，按照相关法律法规及政策文件规定执行。
















1.比选保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任
当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密给另一方造成损失的，承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方须予以提供。当事人认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。
2.比选相关说明
2.1投标人应仔细阅读比选文件中的所有内容，按照比选文件及要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。
[bookmark: _Hlk234922539]2.2投标人获取比选文件后，应仔细检查比选文件中的所有内容，如有残缺等问题，应及时向招标人提出，否则，由此引起的费用由投标人自行承担。
2.3不按比选文件要求提供的投标文件将被拒绝。
2.4投标人如对该比选文件有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间以书面形式递交至招标人。招标人对投标人的答疑，都将以官网发布答疑澄清公告的形式通知所有投标人，答疑澄清公告内容视为比选文件的组成部分。
2.5比选公告发出后，在提交投标文件截止时间前，招标人可对比选文件进行补充和修改，补充和修改内容都将以发布公告形式通知所有投标人，补充和修改文件视为该比选文件的组成部分。为使投标人在编制投标文件时，有充分的时间对比选文件的补充或修改内容进行研究，招标人可酌情延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在补充、修改通知中进行明确。
3.投标保证金
3.1有下列情形之一的，投标保证金不予退还，招标人有权向出具保函的银行或担保公司或保险公司提出索赔：
（1）投标人拒绝按照比选文件、投标文件或中标通知书要求与招标人签订合同；
（2）投标截止后，投标人要求修改、补充或撤销投标文件的实质性内容或者要求更改比选文件和中标通知书的实质性内容；
（3）投标人拒绝按比选文件规定的时间、金额、形式提交履约担保；
（4）投标人在投标截止后撤销投标文件的；
（5）比选文件规定的违规情形。
4.重新比选
4.1有下列情形之一的，招标人应当重新比选：  
（1）通过身份核验及投标保证金核查的投标人少于三个的；
（2）成功提交投标文件的投标人少于三个的；
（3）所有投标均被否决的； 
招标人重新比选后，再次发生上述情形之一的，招标人可不再进行比选。
5.违规情形
5.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（2）投标人之间约定中标人;
（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
5.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
5.3有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;
（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;
（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;
（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
5.4使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。
5.5投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为： 
（1）使用伪造、变造的许可证件； 
（2）提供虚假的财务状况或者业绩； 
（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明； 
（4）提供虚假的信用状况； 
（5）其他弄虚作假的行为。
存在上述违规情形的，投标保证金不予退还，同时其投标无效，并将违规单位拉入衡阳国投、衡阳路桥黑名单，禁止其3年内参与衡阳国投、衡阳路桥内部比选、抽签、诚信服务机构目录库入库等内部招采活动。
其他未尽事宜可比照公开招标及政府采购相关规定酌情进行处理。
附件1
投标保函
（受益人名称）：
鉴于 （投标人名称） 于    年    月    日参加你方作为采购人组织的  （比选项目名称） 的比选，我方愿意无条件地、不可撤销就投标人履行  （比选项目名称） 比选文件规定的投标义务，向采购人出具见索即付独立保函：
1.本保函担保金额人民币（大写）        元(¥          )。
2.保函有效期自    年    月    日至    年    月    日止。
3.在本保函有效期内，投标人存在下列未履行相关投标义务情形之一的，我方在收到采购人提出的书面索赔通知以及本保函原件后，在10个工作日内支付本保函第1款约定的担保金额。
（1）投标人拒绝按照比选文件、投标文件或中标通知书要求与采购人签订合同；
（2）投标截止后，投标人要求修改、补充或撤销投标文件的实质性内容或者要求更改比选文件和中标通知书的实质性内容；
（3）投标人拒绝按比选文件规定的时间、金额、形式提交履约担保；
（4）投标人在投标截止后撤销投标文件的；
（5）比选文件规定的违规情形。


开立人：         （盖章）
法定代表人（负责人）：       （签字或盖章）
地  址：                 
电  话：                 

    年    月    日


说明：保函开立人可以根据项目具体情况增加相关条款，但不得违背比选文件的实质性内容及相关规定。

附件2
法定代表人身份证明

投标人名称：                                 
单位性质：                                   
成立时间：                                   
经营期限：            
姓名：    性别：    年龄：    职务：    系     的法定代表人。
特此证明。
	法定代表人（单位负责人）身份证复印件（正反面）




投标人（盖单位公章）：            

                       年     月     日 






附件3
法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地址） 的　（投标人全称）　的法定代表人（法定代表人姓名、职务）授权（授权委托代理人姓名、职务）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义处理一切与（项目名称）投标活动中的有关事宜，（授权委托代理人姓名）在本项目投标及合同中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予以承认。
本授权书于　　年　　月　　日签字生效，特此申明。
附：授权委托代理人身份证复印件（法定代表人身份证明原件）
	授权委托代理人身份证复印件（正反面）


投标人（盖单位公章）：　　　　　　　　    　　　　　　　　
法定代表人（签字或盖签字章）：                
授权委托代理人（签字或盖签字章）：            

     年     月     日





第三章 投标文件要求

1.投标文件编制主要内容及格式
1.1投标函（按附件4格式）
1.2承诺函（按附件5格式）
1.3投标人基本情况表（按附件6格式）
1.4报价一览表（按附件7的格式报价）
1.5工程量清单（如有，按附件7-1的格式报价）
1.6资格评审文件（符合投标人须知前附表7资格要求的相关证明文件，按附件8格式）
（1）营业执照复印件，并加盖投标人公章。
（2）资质证书复印件，并加盖投标人公章。
（3）安全许可证复印件，并加盖投标人公章。
（4）业绩：投标人独立完成的合同复印件（加盖投标人公章）及对应的  /  成果文件复印件（加盖投标人公章）。（不提供）
注：合同应包含首页、信息关键页、签署页（签字盖章完整），且能体现服务内容、合同价款及比选文件要求的其他关键信息，否则不认定为有效业绩。
[bookmark: _Hlk235008376]（5）拟任本项目负责人 施工员  证书复印件及社保证明，并加盖投标人公章。
（6）其他人员  /    （不提供）
（7）“信用中国”网站查询后下载信用信息报告自动生成的PDF文件，并加盖参选单位公章。
（8）企查查首页股东信息，主要人员截图并加盖参选单位公章。
（9）其他资格要求证明文件（如有，格式自拟）
[bookmark: _Hlk234163474]（10）关联要求（附件10格式）
（11）联合体要求（附件10格式）
（12）增值税要求（附件10格式）
[bookmark: _Hlk234925658]1.7合同文件（第五章）（不提供）
1.8声明书（附件9）（不提供）
1.9其他（如有，格式自拟）
2.投标文件编制要求
2.1投标文件须装订成册并编制目录及页码。
2.2投标文件均须打印或用不褪色的书写工具书写，字迹工整，任何一页不得涂改、插字、删字。
2.3投标文件份数。投标文件共肆份，正本1份，副本2份，电子文档1份 （电子文件内容为投标文件的扫描件，载体为U盘；副本为正本的复印件，并在封面加盖投标人公章）。纸质版投标文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若正本与副本中存在不符的内容，以正本为准；若纸质版文件与电子文件中存在不符的内容，以纸质版文件为准。
2.4算术错误修正
投标人的投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，并要求投标人签字确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
2.5投标文件装袋后应进行密封，封口处应粘贴封口条，封口处由法定代表人或授权委托代理人签字并加盖投标人公章。招标人在唱标前检查所有投标文件的密封性，如果投标文件没有按上述要求密封，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，投标文件将予以拒绝。
2.6投标有效期为提交投标文件截止之日起60天，在此期限内，凡符合比选公告和比选文件的投标文件均保持有效，本次投标文件资料均不退还。
 
附件4
投 标 函

致：衡阳弘尊建筑工程有限公司
                  （参选单位全称）授权（授权委托人姓名）（职务）为全权代表，参加贵方组织的衡阳（国际）眼镜小镇首开区标准厂房4 号楼4层二次装修工程扩大劳务分包比选的有关活动。我方已充分理解贵方本项目比选公告及比选文件的全部内容，包括补充、修改、澄清、答疑文件（如果有），我方接受比选文件的全部条款，且无任何异议。
如我方中选，我方保证按报价一览表签订合同，不因其他任何情况而改变报价。
如我方中选，我方保证忠实地执行双方签订的合同，按贵方的委托要求优质高效地完成委托本项目  扩大劳务分包  服务任务。
我方同意在本比选项目比选时间起至委托  扩大劳务分包  服务工作结束前，遵守本比选文件的承诺，且在此期限内具有约束力。
本比选函是本参选文件的组成部分，对我方均有约束力。
在签订合同前，贵方的中选通知书连同本函及附录，对双方具有约束力。
与本比选有关的一切正式往来函件请寄：
投标人地址：                    邮政编码：         
联系电话：                      传真号码：         


投标人（盖单位公章）：          
法定代表人或其委托代理人（签字或盖签字章）：       


              年     月     日
附件5
承 诺 函

1、若我方中选，我方愿意完全遵照贵方的比选公告、比选文件和政府的有关规定，积极配合比选人签订合同，并按合同要求承担本项目委托服务工作，保证不转让、转包本项目的  扩大劳务分包  服务业务。
2、在正式合同订立之前，本参选文件同贵方中选通知书，以及其他文件和附件成为约束双方的合同。
3、我们对出具的业绩表以及反映参选人实力及信誉的各种证明材料的真实性负责。如有虚假行为，无条件同意贵方取消我们的比选资格和中选资格。
4、同意从中选日起至我们双方签订的合同有效期内遵守本参选文件的各项承诺。本参选文件始终将对我方具有法律约束力。
5、我方承诺，若中选，本参选文件中人员安排不做更换。
6、我方承诺遵守比选文件关联要求的规定，即投标人法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次比选；若违反本承诺，投标及中标无效，并自愿承担采购人的全部损失及相关法律责任，自愿接受采购人的处罚决定。

投标人（盖单位公章）：         
邮政编码：           
投标人地址：         
法定代表人或其委托代理人（签字或盖签字章）：         
联系电话：         
传真号码：         


                                      年     月     日
附件6
投标人基本情况表
	投标人名称
	
	法定
代表人
	

	委托代理人
	
	邮政编码
	

	组织机构
代码
	
	电子邮箱
	

	上年营业
收入
	
	员工
总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证
机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	



投标人（盖单位公章）：         
法定代表人（签字或盖签字章）：        
     年     月     日


3


附件7
报价一览表
	项目名称
	[bookmark: _Hlk234925853]衡阳（国际）眼镜小镇首开区标准厂房4 号楼4层二次装修工程扩大劳务分包比选

	服务内容
	扩大劳务分包

	投标报价
	大写：

小写：

	服务质量
	满足比选文件要求。

	项目负
责人
	

	备  注
	本项目最高投标限价为 584819.22 元，投标报价不得高于最高投标限价。




投标人（盖单位公章）：       

法定代表人（签字或盖签字章）：       
 
        年     月     日


[bookmark: OLE_LINK2]附件7-1              工程量清单

工程名称：衡阳（国际）眼镜小镇首开区标准厂房4 号楼4层二次装修工程扩大劳务分包
	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	暂定数量
	不含税单价
	税率
	含税单价
	含税金额
	项目特征描述

	
	
	消火栓系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	030901002001
	内外壁热镀锌钢管 DN65
	m
	25.92
	
	9%
	
	
	1.名称：内外壁热镀锌钢管 ;
2.规格型号：DN65;
3.材质：钢管;
4.安装部位：室内;
5.连接形式：螺纹连接;
6.压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求;

	2
	030901002002
	内外壁热镀锌钢管 DN100
	m
	47.48
	
	9%
	
	
	1.名称：内外壁热镀锌钢管 ;
2.规格型号：DN100;
3.材质：钢管;
4.安装部位：室内;
5.连接形式：螺纹连接;
6.压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求;

	3
	031002001001
	闸阀 DN100
	个
	7
	
	9%
	
	
	1.名称：闸阀;
2.规格型号：DN100;
3.材质：钢质;
4.连接形式：法兰连接;

	4
	030901010001
	薄型单栓室内消火栓箱(稳压型)
	套
	6
	
	9%
	
	
	薄型单栓室内消火栓箱(稳压型)
1.消火栓箱规格:1000x700x240;
2.箱设SN65消火栓1个, 栓口直径DN65,
3.栓后压力0.35~0.45MPa;%%C19mm水枪1支;
4.DN65衬胶消防水龙带25米;消防按钮1个。

	5
	030910001001
	手提式磷酸铵盐灭火器
	具
	18
	
	9%
	
	
	1.手提式磷酸铵盐灭火器 MF/ABC4

	6
	
	喷淋系统
	
	
	
	
	
	
	

	7
	030901001001
	水喷淋钢管 DN150
	m
	30.2
	
	9%
	
	
	1.名称：水喷淋钢管 ;
2.规格型号：内外壁热镀锌钢管DN150;
3.材质：钢管;
4.安装部位：室内;
5.连接形式：沟槽连接;
6.压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求;

	8
	030901001002
	水喷淋钢管 DN100
	m
	12.45
	
	9%
	
	
	1.名称：水喷淋钢管 ;
2.规格型号：内外壁热镀锌钢管DN100;
3.材质：钢管;
4.安装部位：室内;
5.连接形式：沟槽连接;
6.压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求;

	9
	030901001003
	水喷淋钢管 DN80
	m
	34.28
	
	9%
	
	
	1.名称：水喷淋钢管 ;
2.规格型号：内外壁热镀锌钢管DN80;
3.材质：钢管;
4.安装部位：室内;
5.连接形式：沟槽连接;
6.压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求;

	10
	030901001004
	水喷淋钢管 DN65
	m
	27.62
	
	9%
	
	
	1.名称：水喷淋钢管 ;
2.规格型号：内外壁热镀锌钢管DN65;
3.材质：钢管;
4.安装部位：室内;
5.连接形式：沟槽连接;
6.压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求;

	11
	030901001005
	水喷淋钢管 DN50
	m
	58.34
	
	9%
	
	
	1.名称：水喷淋钢管 ;
2.规格型号：内外壁热镀锌钢管DN50;
3.材质：钢管;
4.安装部位：室内;
5.连接形式：螺纹连接;
6.压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求;

	12
	030901001006
	水喷淋钢管 DN40
	m
	18.1
	
	9%
	
	
	1.名称：水喷淋钢管 ;
2.规格型号：内外壁热镀锌钢管DN40;
3.材质：钢管;
4.安装部位：室内;
5.连接形式：螺纹连接;
6.压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求;

	13
	030901001007
	水喷淋钢管 DN32
	m
	46.45
	
	9%
	
	
	1.名称：水喷淋钢管 ;
2.规格型号：内外壁热镀锌钢管DN32;
3.材质：钢管;
4.安装部位：室内;
5.连接形式：螺纹连接;
6.压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求;

	14
	030901001008
	水喷淋钢管 DN25
	m
	463.77
	
	9%
	
	
	1.名称：水喷淋钢管 ;
2.规格型号：内外壁热镀锌钢管DN25;
3.材质：钢管;
4.安装部位：室内;
5.连接形式：螺纹连接;
6.压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求;

	15
	030901003001
	水喷淋(雾)喷头 DN15
	个
	158
	
	9%
	
	
	1.名称：水喷淋喷头;
2.规格型号：DN15;
3.连接形式：螺纹连接;

	16
	030901008001
	末端试水装置
	套
	1
	
	9%
	
	
	1.名称：末端试水装置 ;
2.规格型号：DN25;

	17
	031002001002
	信号阀 DN150
	个
	1
	
	9%
	
	
	1.名称：信号阀;
2.规格型号：DN150;
3.材质：钢质;
4.连接形式：法兰连接;

	18
	030901006001
	水流指示器 DN150 
	个
	1
	
	9%
	
	
	1.名称：水流指示器;
2.规格型号：DN150;
3.材质：钢质;
4.连接形式：法兰连接;

	19
	
	弱电系统
	
	
	
	
	
	
	

	20
	030502010001
	网络插座
	个
	14
	
	9%
	
	
	1.名称：网络插座：
2.安装方式：距地0.5米;

	21
	030412002001
	弱电桥架 100*100
	m
	42.39
	
	9%
	
	
	1.名称：弱电桥架;
2.规格型号：100*100;
3.材质：金属;

	22
	030412002002
	弱电桥架 300*200
	m
	5
	
	9%
	
	
	1.名称：弱电桥架;
2.规格型号：300*200;
3.材质：金属;

	23
	030103009001
	桥架支架
	kg
	34.921
	
	9%
	
	
	1.名称：桥架支架;
2.规格型号：角钢30*3;
3.技术参数：含除锈、刷油、安装；

	24
	031301004001
	桥架抗震支架
	套
	5
	
	9%
	
	
	1.名称：桥架抗震支架;
2.规格型号：钢制成套

	25
	030412001001
	薄壁钢管 JDG20
	m
	80.136
	
	9%
	
	
	1.名称：薄壁钢管;
2.规格型号：JDG20;
3.材质：钢管;
4.配置形式：暗配;

	26
	030412001002
	配管 PVC25
	m
	24.35
	
	9%
	
	
	1.名称：配管;
2.规格型号：PVC25;
3.配线型式：暗装;
4.材质：塑料管;

	27
	030412001003
	配管 PVC20
	m
	27.43
	
	9%
	
	
	1.名称：配管;
2.规格型号：PVC20;
3.配线型式：暗装;
4.材质：塑料管;

	28
	030502003001
	双绞线缆 网线CAT6
	m
	128
	
	9%
	
	
	1.名称：双绞线缆;
2.规格型号：网线 CAT6;

	29
	030412006001
	接线盒
	个
	29
	
	9%
	
	
	1.名称：接线盒;
2.材质：塑料;
3.安装方式：暗装;


	30
	
	弱电劳务人工费
	m2
	880
	
	9%
	
	
	

	31
	
	照明系统
	
	
	
	
	
	
	

	32
	030402011001
	楼层配电箱4-4AL
	台
	1
	
	9%
	
	
	1.名称: 配电箱;
2.规格型号:配电箱 4-4AL;
3.安装方式:明装1.5米;               
4.工作内容:含箱内元件及接线等工作内容;

	33
	030402011002
	配电箱 4KX1~5
	台
	5
	
	9%
	
	
	1.名称：配电箱;
2.规格型号：4KX1~5;
3.安装方式:明装1.8米;               
4.工作内容:含箱内元件及接线等工作内容;

	34
	030402011003
	三相空气开关
	台
	19
	
	9%
	
	
	1.名称：
2.规格型号：三相空气开关
3.安装方式:明装1.8米;               
4.工作内容:含箱内元件及接线等工作内容;

	35
	030413002001
	暗装射灯
	套
	18
	
	9%
	
	
	1.名称：暗装射灯;
2.C75开孔尺寸-7W~10W

	36
	030413002002
	内嵌安装筒灯
	套
	6
	
	9%
	
	
	1.内嵌安装筒灯
2.18W~24W色温3000~3500K

	37
	030413002003
	艺术吊灯一(定制)
	套
	1
	
	9%
	
	
	1.艺术吊灯一(定制)

	38
	030413002004
	艺术灯三(定制)
	套
	5
	
	9%
	
	
	1.艺术灯三(定制)

	39
	030413002005
	艺术灯二(定制)
	套
	12
	
	9%
	
	
	1.1.名称：艺术灯二（定制）;


	40
	030413002006
	节能双管日光灯
	套
	121
	
	9%
	
	
	1.名称：节能双管日光灯;
2.安装方式：吸顶安装;
3.规格型号：LED光源2*28W;

	41
	030413002007
	圆球吸顶灯
	套
	2
	
	9%
	
	
	1.250mm圆球吸顶灯

	42
	030405015001
	排气扇
	台
	4
	
	9%
	
	
	1.名称：排气扇;
2.安装方式：吸顶安装;

	43
	030412006002
	接线盒
	个
	289
	
	9%
	
	
	1.名称：接线盒;
2.材质：塑料;
3.安装方式：暗装;


	44
	030413014001
	单相五孔插座(带USB插孔)
	套
	79
	
	9%
	
	
	1.名称：单相五孔插座（USB插孔）;
2.安装方式：距地0.5m;
3.规格型号：250V10A（安全型）;

	45
	030413013001
	单极暗装开关
	套
	6
	
	9%
	
	
	1.名称：单极暗装开关;
2.安装方式：墙上暗开关距地1.2m;
3.规格型号：250V10A;

	46
	030413013002
	单联单控开关
	套
	2
	
	9%
	
	
	1.名称：单联单控开关;
2.安装方式：墙上暗开关距地1.2m;
3.规格型号：250V10A;

	47
	030413013003
	双极暗装开关
	套
	5
	
	9%
	
	
	1.名称：双极暗装开关;
2.安装方式：墙上暗开关距地1.2m;
3.规格型号：250V10A;

	48
	030413013004
	三极暗装开关
	套
	10
	
	9%
	
	
	1.名称：三极暗装开关;
2.安装方式：墙上暗开关距地1.2m;
3.规格型号：250V10A;

	49
	030413013005
	四极暗装开关
	套
	18
	
	9%
	
	
	1.名称：四极暗装开关;
2.安装方式：墙上暗开关距地1.2m;
3.规格型号：250V10A;

	50
	030412003001
	防火电缆桥架 100*50
	m
	8.17
	
	9%
	
	
	1.名称：防火电缆桥架;
2.规格型号：100*50;
3.材质：钢制

	51
	030412003002
	防火电缆桥架 100*100
	m
	36.52
	
	9%
	
	
	1.名称：防火电缆桥架;
2.规格型号：100*100;
3.材质：钢制

	52
	030412003003
	防火电缆桥架 200*100
	m
	129.17
	
	9%
	
	
	1.名称：防火电缆桥架;
2.规格型号：200*100;
3.材质：钢制

	53
	030412003004
	防火电缆桥架 300*100
	m
	15.93
	
	9%
	
	
	1.名称：防火电缆桥架;
2.规格型号：300*100;
3.材质：钢制

	54
	030412001004
	配管 PC20
	m
	860.92
	
	9%
	
	
	1.名称：配管;
2.规格型号：PC20;
3.配线型式：暗配;
4.材质：刚性阻燃管;

	55
	
	强电工程人工费
	m2
	880
	
	9%
	
	
	

	56
	
	应急照明系统
	
	
	
	
	
	
	

	57
	030413003001
	A型应急灯 LED 6W
	套
	22
	
	9%
	
	
	1.名称：A型应急灯 ;
2.规格型号：LED6W 24V;
3.安装形式：吸顶

	58
	030413003002
	双面多信息复合标志灯
	套
	4
	
	9%
	
	
	1.名称：双面多信息复合标志灯;
2.安装方式：距地2.3m壁装;

	59
	030413003003
	A型疏散出口标志灯 LED 1W
	套
	8
	
	9%
	
	
	1.名称：A型疏散出口标志灯;
2.规格型号：LED1W,24V;
3.安装形式：门上0.2m壁装;

	60
	030413003004
	A型疏散指示灯 LED 1W
	套
	16
	
	9%
	
	
	1.名称：A型疏散指示灯 LED 1W;
2.规格型号：LED1W,24V;
3.安装形式：距地0.3m壁装;

	61
	030413003005
	A型楼层标志灯 LED 1W
	套
	2
	
	9%
	
	
	1.名称：A型楼层标志灯;
2.规格型号：LED1W24V;
安装形式：距地2.3米;

	62
	030413003006
	A型应急灯 LED 2x3W 
	套
	5
	
	9%
	
	
	1.名称：A型疏散照明灯;
2.规格型号：LED2*3W24V;
3.安装形式：底距地2.3米壁装;

	63
	030412001005
	镀锌钢管 SC20
	m
	338.44
	
	9%
	
	
	1.名称：镀锌钢管;
2.规格型号：SC20;
3.材质：钢管;
4.配置形式：暗配;

	64
	030412004005
	WDZNB1-BYJ-2.5
	m
	676.88
	
	9%
	
	
	1.名称：低烟无卤阻燃耐火交联聚烯烃电线;
2.规格型号： WDZNB1-BYJ-2.5;
3.材质：铜芯;
4.配线形式：穿管或桥架;

	65
	030412006003
	接线盒钢制
	个
	57
	
	9%
	
	
	1.名称：接线盒;
2.材质：钢制;
3.安装形式：暗装;

	66
	030412005001
	应急照明集中电源
	个
	1
	
	9%
	
	
	1.名称：应急照明集中电源;
2.安装方式：电井内1.5米明装;

	67
	030402011004
	配电箱4AT1
	台
	1
	
	9%
	
	
	1.名称：配电箱;
2.规格型号：配电箱4AT1
3.安装方式:明装1.8米;               
4.工作内容:含箱内元件及接线等工作内容;

	68
	030909003001
	智能应急照明系统调试
	系统
	1
	
	9%
	
	
	

	69
	
	火灾自动报警系统
	
	
	
	
	
	
	

	70
	030412005002
	接线箱
	个
	1
	
	9%
	
	
	1.名称：接线箱
2.安装形式：电井内明装;

	71
	030412001006
	镀锌钢管 SC20
	m
	373.14
	
	9%
	
	
	1.名称：镀锌钢管;
2.规格型号：SC20;
3.材质：钢管;
4.配置形式：暗配;

	72
	030412004006
	WDZNB1-BYJ-2.5
	m
	543.32
	
	9%
	
	
	1.名称：低烟无卤阻燃耐火交联聚烯烃电线;
2.规格型号： WDZNB1-BYJ-2.5;
3.材质：铜芯;
4.配线形式：穿管或桥架;

	73
	030412004007
	WDZNB1-RVS-2*1.5
	m
	271.66
	
	9%
	
	
	1.名称：低烟无卤阻燃耐火对绞线;
2.规格型号： WDZNB1-RVS-2*1.5;
3.材质：铜芯;
4.配线形式：穿管或桥架;

	74
	030412004008
	WDZNB1-RVVP-2x2.5
	m
	101.47
	
	9%
	
	
	1.名称：低烟无卤阻燃耐火对绞线;
2.规格型号： WDZNB1-RVVP-2*2.5;
3.材质：铜芯;
4.配线形式：穿管或桥架;

	75
	030904004001
	声光报警器
	个
	4
	
	9%
	
	
	1.名称：火灾声光报警器;
2.安装方式：距地2.3米;

	76
	030904005001
	带电话插孔的手动报警按钮
	个
	4
	
	9%
	
	
	1.名称：带电话插孔的手动报警按钮;
2.安装方式：距地1.4米;

	77
	030904007001
	输出模块
	个
	1
	
	9%
	
	
	1.名称：输出模块;


	78
	030904003001
	消火栓按钮
	个
	6
	
	9%
	
	
	1.名称：消火栓启泵按钮;
2.安装方式：距地1.4米;

	79
	030904001001
	烟感探测器
	个
	38
	
	9%
	
	
	1.名称：感烟探测器;
2.安装方式：吸顶安装;

	80
	030904009001
	火灾显示盘
	台
	1
	
	9%
	
	
	1.名称：火灾显示盘;
2.安装方式：距地1.4米;

	81
	030904006001
	消防广播(扬声器)
	个
	13
	
	9%
	
	
	1.名称：消防广播;
2.安装方式：吸顶安装;

	82
	030904014001
	消防报警电话
	台
	1
	
	9%
	
	
	1.名称：消防报警电话;
2.安装方式：距地1.4米;

	83
	
	防排烟系统
	
	
	
	
	
	
	

	84
	030701002001
	PY-1排烟风机
	台
	1
	
	9%
	
	
	1.风量:38000m3/h
2.风压:605Pa
3.电功率:11Kw

	85
	030702001001
	矩形通风管道630*400
	m2
	51.356
	
	9%
	
	
	1.名称：矩形风管;
2.规格型号：630*400;
3.材质：1mm镀锌钢板;
4.形状：矩形;

	86
	030703001001
	280度电动防火阀630*400
	个
	1
	
	9%
	
	
	1.名称：280度电动防火阀;
2.规格型号：630*400;

	87
	030703001002
	风管止回阀630*400
	个
	1
	
	9%
	
	
	1.名称：风管止回阀;
2.规格型号：630*400;

	88
	030703011001
	百叶风口1000*250
	个
	2
	
	9%
	
	
	1.名称：百叶风口;
2.规格型号：1000*250;

	89
	031301004002
	风管抗震支架
	套
	4
	
	9%
	
	
	1.名称：风管抗震支架；
2.材质：钢制成套;

	90
	011207003001
	挡烟垂壁
	m2
	35.09
	
	9%
	
	
	1.挡烟垂壁 防火布
2.电机
3.底距地2.1m不燃材料制作

	91
	
	消防工程人工费
	m2
	880
	
	9%
	
	
	

	92
	
	地面工程
	
	
	
	
	
	
	

	93
	011103002001
	灰色大理石pvc地板革(选样)
	m2
	128.27
	
	9%
	
	
	1.1.面层材料品种、规格、颜色:3mm灰色大理石PVC地板革;


	94
	011105006001
	金属踢脚线
	m
	83.77
	
	9%
	
	
	1.50mm高1.2mm厚黑钛不锈钢扫脚线

	95
	011105001001
	环氧树脂自流平踢脚线
	m2
	55.602
	
	9%
	
	
	1.整体面层 环氧树脂自流平地面 厚2mm

	96
	
	墙面工程
	
	
	
	
	
	
	

	97
	011201001001
	新建墙面抹灰
	m2
	719.857
	
	9%
	
	
	1.墙面清理干净,刷专用界面剂一遍
2.10厚专用砂浆抹灰,分2次抹灰
3.5厚1:2水泥砂浆

	98
	011201002001
	新建地台抹灰
	m2
	48.528
	
	9%
	
	
	1.墙体类型:生厂区地台;
2.面层厚度、砂浆配合比:5mm  1:2水泥砂浆;

	99
	011207002001
	办公区其他隔断
	m2
	54.057
	
	9%
	
	
	1.办公区除玻璃隔断部分隔断 
2.轻钢龙骨基层+双面细木工板18mm基层

	100
	011403001001
	抹灰面油漆
	m2
	768.385
	
	9%
	
	
	1.基层类型:一般抹灰面;
2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍+腻子二遍;

	101
	011403001002
	白色涂料
	m2
	100.349
	
	9%
	
	
	1.白色涂料
2.详细做法：两遍腻子 三遍乳胶漆

	102
	011205001001
	仿竖纹水曲柳木纹墙板
	m2
	29.82
	
	9%
	
	
	1.面层材料品种、规格、颜色:仿竖纹水曲柳木纹墙板;
2.基层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板;
3.部位：办公区

	103
	011203001001
	石材墙面
	m2
	11.505
	
	9%
	
	
	1.基层:40角钢龙骨，15厘阻燃版;
2.贴结合层厚度、材料种类:20mm厚定制公司LOGO岩板干挂;
3.部位：公司LOGO背景墙

	104
	011205004001
	仿布纹墙板
	m2
	9
	
	9%
	
	
	1.面层材料品种、规格、颜色:10mm仿布纹墙板板;
2.基层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板;
3.部位：办公区

	105
	011205001002
	石膏板饰面
	m2
	91.059
	
	9%
	
	
	1.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚石膏板;
2.部位：办公区

	106
	011502001001
	成品装饰线条
	m
	15.9
	
	9%
	
	
	1.5mm黑色不锈钢墙板配套收口线(选样)

	107
	011502001002
	成品装饰线条
	m
	3.9
	
	9%
	
	
	1.40mm黑色不锈钢(选样)

	108
	011502001003
	成品装饰线条
	m
	6
	
	9%
	
	
	1.定制40*150实木方(选样)

	109
	010810002001
	隔断阻燃板基础槽
	m
	67.4
	
	9%
	
	
	11.10mm阻燃板基层

	110
	010810002002
	隔断阻燃板顶部夹板槽
	m
	78.6
	
	9%
	
	
	1.10mm阻燃板基层

	111
	011405001001
	面贴磨砂纸
	m2
	88.294
	
	9%
	
	
	1.生产区玻璃隔断面贴磨砂纸

	112
	010607002001
	吊顶角钢骨架（隔断支撑）
	t
	1.115
	
	9%
	
	
	1.竖向方钢50*70*3mm膨胀螺栓固定与板底,镀锌5#角钢M12斜拉焊接固定镀锌5#角钢斜拉需间隔固定,所有焊接点需满焊。(含焊接及膨胀螺栓等辅材）
2.不含钢材材料


	113
	
	天棚工程
	
	
	
	
	
	
	

	114
	010607002002
	吊顶角钢骨架（反支撑）
	t
	18.369
	
	9%
	
	
	1.350mm长5#热镀锌角钢M12膨胀螺栓固定与板底,竖向角钢需与4#热镀锌角钢斜拉焊接固定
5#角钢斜拉需间隔固定,所有焊接点需满焊。(含焊接及膨胀螺栓等辅材）
2.不含钢材材料

	115
	011302001001
	平面吊顶天棚
	m2
	877.88
	
	9%
	
	
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 平面;
2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨中距900~1000,次龙骨600,横撑龙骨中距600;
3.面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板;


	116
	011302001002
	平面吊顶天棚
	m2
	22.5
	
	9%
	
	
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 平面;
2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨中距900~1000,次龙骨600,横撑龙骨中距600;
3.面层材料品种、规格:30mm防火酚醛泡沫保温板(选样)


	117
	011302002001
	跌级吊顶天棚
	m2
	66.42
	
	9%
	
	
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 跌级;
2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨中距900~1000,次龙骨600,横撑龙骨中距600;
3.面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板;侧面18mm大芯板                            


	118
	010810002003
	灯槽
	m
	23.31
	
	9%
	
	
	1.9.5mm双层石膏板+两遍腻子三遍乳胶漆（油漆另计）

	119
	011404002001
	天棚喷刷涂料
	m2
	962.495
	
	9%
	
	
	1.基层类型:天棚板面;
2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍+腻子二遍;
3.部位:天棚;
4.未尽事宜详见图纸、技术标准及招标文件,且满足设计及规范要求;

	120
	
	门窗工程
	
	
	
	
	
	
	

	121
	010801002001
	定制实木门
	m2
	10.8
	
	9%
	
	
	1.定制门套(选样)
2.定制实木门(选样)
3.规格：900*2400

	122
	010805004001
	全玻自由门
	m2
	25.224
	
	9%
	
	
	1.门框、扇材质:成品无框全玻门;
2.玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃;
3.其他:含制作、安装、上下帮、地弹簧、拉手、五金等全部工作内容;

	123
	010803001001
	金属卷帘(闸)门
	m2
	9
	
	9%
	
	
	1.门代号及洞口尺寸:3000*3000mm;
2.门材质:铝合金;
3.电子配件品种、规格:配电机;

	124
	010801004001
	甲级防火门
	m2
	6.04
	
	9%
	
	
	1.FM甲1624
2.FM甲1022
3.材质：钢制防火门

	125
	010801004002
	乙级防火门
	m2
	7.29
	
	9%
	
	
	1.FM乙1624、FM乙1523
2.材质：木质防火门

	126
	
	混凝土及砖砌工程
	
	
	
	
	
	
	

	127
	010502002001
	地台
	m3
	2.426
	
	9%
	
	
	1.地台 商品砼C30

	128
	010401002001
	加气混凝土砌块100厚
	m3
	16.594
	
	9%
	
	
	1.砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块;
2.墙体类型: 内隔断墙;
3.砂浆强度等级: M5.0混合砂浆;

	129
	010401002002
	加气混凝土砌块200厚
	m3
	39.32
	
	9%
	
	
	1.砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块;
2.墙体类型: 内隔断墙;
3.砂浆强度等级: M5.0混合砂浆;

	
	合计
	
	

	备注：1、本表所有单价包含完成本细目工程的所有费用（含材料、人工、机械、场地、协调、安全生产、各种措施费、各种规费、利润、税金及合同约定的其他费用等）。        

	2、各细目的工作内容及结算规则包括但不限于甲方与业主签订的合同相关规定要求，凡业主不给予甲方计量的相关内容，视为包含在相关工作以内。 

	3、材料由甲方采购材料时，甲方将根据购买时价格扣除材料费用。

	4、此表中各项单价执行过程中不作调整。 

	5、预估的工程数量不作为结算和价格调整的依据，结算数量不得超过经甲方验收合格并计量、审计的工程数量。




参选单位（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：   年   月   日

















附件8
资格条件证明文件



























附件9
声明书
衡阳弘尊建筑工程有限公司：
本公司郑重声明：贵公司对双方合同的格式条款，均已采取合理方式提示本公司，应注意部分免除或者减轻贵公司责任等与本公司有重大利害关系的条款，并已按照本公司的要求，对该合同格式条款进行了充分说明。
本公司对合同中的“特别约定：乙方（本公司）作为专业从事工程建设的劳务分包方，熟知本工程建设单位及当地政府的结算流程。因此，乙方充分理解在本合同履行中，甲方（贵公司）依据本合同约定的付款会受到建设单位及当地政府支付工程款的影响。乙方同意甲方的付款比例以建设单位及当地政府的按期付款比例为前提，如因建设单位及当地政府迟延支付工程款，甲方可以相应顺延支付乙方劳务报酬且不承担违约责任。乙方不得以任何方式和理由（包括但不限于履行期限不明）依据本合同向甲方索要劳务报酬及利息或其他资金成本。同时，乙方仍须积极配合甲方向建设单位及当地政府催付工程款。对上述迟延付款风险乙方明知且自愿承担。乙方对甲方享有的债权专属于乙方，并不得转让给任何其他方。”的内容充分理解，并同意在贵公司按照上述“特别约定”延期支付款项时，不追究贵公司的相关责任。                        
本声明书内容属实，并视为双方合同不可分割的组成部分，其为本公司的真实意思表示，本声明不存在欺诈、胁迫、重大误解等情形，本公司自愿为此承担相关法律责任。
特此声明！ 
声明人：（加盖公章）
法定代表人：（或委托代理人）
年     月     日




附件10  关联要求、联合体要求、增值税要求

关联要求响应：
我公司郑重声明，严格按照比选文件要求，不存在与其他投标人存在直接或间接的关联关系（包括但不限于控股、管理关系或同一实际控制人），也未委托其他关联公司参与本项目投标，完全满足比选文件关于关联企业的限制要求。



联合体要求响应：
我公司为独立投标人，不采用联合体形式参与本项目投标，完全满足招标文件要求。



增值税要求响应：
我公司承诺，若中标，将严格按照招标文件要求劳务开具税率为【9%】的增值税专用发票（发票类型：☑增值税专用发票 □普通发票），并确保发票信息真实、合法、有效，完全满足比选文件对增值税的相关要求。


公司名称：                 
法人或授权代表人签字：                 （盖章）
   年   月   日



第四章  评标办法（最低投标价法）
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	定标方法
	
中标候选人排序

	评标委员会按照“报价最低、资格符合”的原则确定中标单位，选取报价最低的前3家单位进行资格评审，资格评审通过后确定为中标候选人。
最低报价相同的，按现场签到的先后时间顺序确定排序。

	2.1
	报价评审
标准
	投标报价
	报价评审：评标委员会检查投标报价是否有算术错误，并按比选文件要求进行报价评审，未按“附件7”“附件7-1”要求进行投标报价的视为无效报价。

	
	
	
	报价计算：评标委员会对各投标人的报价进行计算，取所有投标人报价平均值的85%作为报价警戒线，报价低于报价警戒线的视为无效报价。

	
	
	
	统计排序：评标委员会将有效投标报价按从低到高的原则进行排序，最低报价相同的，按现场签到的先后时间顺序确定排序。

	
	
	
	选取报价排序前3名的投标人进入资格评审阶段，由评标委员会对照比选文件要求对其资质、人员、业绩、信用等进行评审。若过程中存在资料审核不通过的情况，按报价排序名次，依次进行递补并评审，直至确定3名中标候选人为止。评审通过后，推荐排序前3名为中标候选人。

	
	
	若报价评审标准不通过，则不进入下一步评审，应当否决其投标。



	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.2
	资格评审标准
	签字盖章
	按第三章“投标文件要求”中的规定签字盖章。

	
	
	投标文件内容
及格式
	按“附件4至附件10”内容及格式提供相应文件。

	
	
	投标文件份数
	正本1份，副本2份，电子文档1份 。

	
	
	信誉要求
	近三年内，在经营活动中无不良行为记录（包括行政处罚、经营异常、严重失信等均视为不良行为记录）。

	
	
	投标人身份
	投标人须为衡阳公路桥梁建设有限公司劳务入库单位。

	
	
	营业执照
	符合第二章“投标人须知前附表”第7项规定

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第7项规定

	
	
	安全许可证要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第7项规定

	
	
	联合体要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第7项规定

	
	
	以上评审有一条不通过，则视为资格评审标准不通过，应当否决其投标。


[bookmark: _Hlk234161547]




第五章  合同条款及格式
劳务发包方（甲方）：衡阳弘尊建筑工程有限公司
注册地址：湖南省衡阳市蒸湘区解放西路1号财富大厦1911室	  邮编：421001
通讯地址：湖南省衡阳市蒸湘区解放西路1号财富大厦1911室	  邮编：421001
法定代表人：杨靖	                       职务：董事长
纳税人身份：增值税一般纳税人
纳税人识别号：91430181MA4QR40G7Q
基本存款账户银行名称：中国民生银行股份有限公司衡阳分行
基本存款账户银行账号：162141315
劳务承包方（乙方）：
注册地址：
通讯地址：         	 邮编：
法定代表人：	        职务：
纳税人身份：
纳税人识别号：
基本存款账户银行名称：
基本存款账户银行账号：
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规范，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就项目        劳务施工事项达成一致，为了明确双方的责任和义务，特订立本合同，以资共同遵守。
一、分包工程概况
1、工程名称：           
2、工程地点：                    
3、分包内容：                      
二、分包承包范围及内容
1、承包范围：
本工程             ，详见施工图。
2、劳务清包具体工程作业内容如下：
2.1熟悉施工图纸及建筑施工规范要求，做好施工前的准备工作。
2.2分包内容及工艺说明详见《合同价格清单》。
三、分包工程工期
1、乙方必须按照甲方总体进度要求保质保量安全地完成本协议工程范围内的所有工作，且必须按甲方要求的月计划完成甲方每月下达的生产进度任务。如遇特殊情况双方另行协商合同工期，以甲方规定的施工时间为准。
2、乙方工作进度应满足甲方施工进度的要求，应服从甲方安排，如实际进度不能达到计划要求时，根据现场实际情况，乙方应主动组织加班赶工。甲方不另增补加班或赶工费。
3、乙方进度滞后时，甲方有权要求乙方进行整改、增加人员和设备投入，费用由乙方自理。乙方拒不执行或整改不力，工期仍达不到甲方或本工程业主的施工进度要求时，甲方有权分割乙方剩余工程，直至终止本协议，乙方必须服从或退场，由此造成的一切经济损失和责任由乙方承担。
4、在施工过程中因乙方自身原因造成超过本协议工期，甲方按2000元/天给予罚款，并由乙方承担延期的违约责任。
5、本合同工期已考虑以下内容:
5.1节假日及农忙季节对工期影响；
5.2雨季(不含台风暴雨及恶劣天气)对工期的影响；
5.3各分包、分项工程穿插施工对工期的影响；
如遇连续阴雨、台风、暴雨、地震以及人力不可抗拒的因素,和连续停水停电超过24小时,工期按实际天数顺延，所有停工延期时间均以甲方签证认可的时间为准。
四、合同价款结算与支付
1、工程价款及施工变更
1.1合同价款：                    
1.2工程劳务单价应包括但不限于以下内容：
1.2.1施工期间与工程施工有关的所有零星用工，如所有材料物资到场后的装卸码放(人力无法装卸搬运的材料由发包人提供机械设备条件)、搬运及验收用工、二次倒运用工、垃圾清运到场内指定地点、试验用工、安全文明施工用工、成品保护用工等，均视为包含在所报单价内，现场不再签收任何零星用工。
1.2.2本合同综合单价包括但不限于为实施和完成相关工程所需的施工准备费（队伍调迁、施工准备、房屋租赁）、劳务费（人工费）、材料费（本合同特别约定由甲方负责承担成本的材料除外）、运输费、机械设备费（含机械设备进出场）、装卸费、生活费、管理费、措施（项目）费、安全费、文明施工费、规费、保险、水电气、安装、缺陷修复、环保、临时工程的建设与拆除、税金和利润等，以及本合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。未列子目视为包含在相关单价以内。
1.2.3各种手持工具、机具、测量工具。
1.2.4施工所需的临时用电线路的日常维修等费用。
1.2.5合同单价中己充分考虑并包含本工程实际情况所增加的费用，包括但不限于二次场地倒运、施工现场与室内施工垃圾清理费、冬雨季施工措施及降效费、临时停水停电误工费、配合业主和发包人工作所作的工序调整等。
1.2.6临时配电箱、电线路，安装维护中小型机具、辅材、周转料具及其他费用均己包含在相应的单价内，施工过程中此费用不再调整。
1.2.7所有应由承包人交纳的行政事业性费用、人员进出场和相关手续费用及其他费用均由承包人承担。
1.2.8在施工期间的所有预留洞的开孔、封堵、修补(门窗收口、管井吊洞、线槽修补等)费用。
1.2.9临时设施的维护费用。
1.2.10高层建筑超高费。
1.2.11工期内个人生活用水、用电等生活相关费。
1.3施工变更
1.3.1施工中如需对原工作内容进行变更(建设单位和劳务发包人双方书面确认并经监理单位签认的变更可作为劳务价款结算的依据)，发包人应提前2天以书面形式向承包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
(2)增减合同中约定的工程量：
(3)改变有关的施工时间和顺序：
(4)其他有关工程变更需要的附加工作。
(5)改变施工的用材或安装工艺及要求。
1.3.2由非承包人原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同价款应相应减少，工期相应调整。
1.3.3由承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失，由承包入承担，延误的工期不予顺延。
1.3.4在本合同签订后如发生设计变更的，则乙方按变更文件及甲方技术交底的要求进行施工。若发生变更的项目与本合同工程量清单中的项目相同，只是数量发生变更的，则其单价仍按本合同的工程量清单中的承包单价执行。因变更而新增项目或因工作需要安排的合同外项目，参照业主批复的新增项目变更单价，按照甲方公司结算单价审批制度执行，原则是：
1）本合同单价有相同或相似、相近的项目，套用其单价结算；
2）本合同单价没有的新增项目，由项目部与乙方代表商定做好单价分析资料，报公司审批确定后，作为双方变更结算的依据；
3）与业主合同没有的新增变更项目，由甲方根据业主批复的新增项目变更单价做好单价分析资料，报公司审批确定后，乙方必须执行；
4）对无法实行计件的项目则以计时工资计算，计日工单价为100元/工日，乙方必须服从项目负责人的派遣单安排工作，完工后3天内签证确认。
2、结算款支付方式：
2.1本工程无预付款，发包人按施工进度支付工程款。
2.2工程进度款支付：每月承包人书面上报上月25日至本月25日完成的工程量的70%付款申请，经发包方按照相关凭证和工程劳务报价及实际工程量计算后，上报公司批准后支付。
2.3承包人收到工程款后必须优先足额支付工人工资，并且在7天内提供工人工资发放记录。工资拨付按实名制发放到每个施工人员的个人账户内。承包人应提前做好施工人员工资卡账号等其他资料给发包方。由发包方统一拨付。
2.4结算方式：本工程采用单面积固定单价包干方式，通过业主方和建设主管部门的正式竣工验收后，按照甲乙双方共同现场实测完成的合同工程量及审计核减工程量计算总价，结算数量不能超过甲方同业主结算数量。
2.5结算办法：结算价款=审定工程量(经发包方项目部审核)×固定包干单价。
[bookmark: _Hlk234400335]2.6承包人收到发包人报送的结算资料通知书后4个日历天内向发包人递交完整的结算资料(包括发包人签认的工作派送单、追加工程量确认单等)并向发包人提供9%增值税专用发票，发包人在收到结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见；结算审核完毕后28日内，付至结算价款的97%，剩余3%做为质保金，待质保期满后退还。
五、材料管理
乙方必须按照甲方的要求控制材料用量，所有超出甲方控制量以外的及由于乙方原因损失的材料用量，由甲方从乙方结算款中扣除。                  
六、发包人与承包从双方的职责和权利
1、发包人的职责与权利
1.1负责组织图纸会审，制订施工方案，并进行技术交底和安全交底，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
1.2负责完成临时水电配至各楼层公共区域的指定部位，其余由承包人根据实际情况自行解决。
1.3监督检查承包人实施的劳务作业，有权对承包人发出质量单，并限定整改日期及整改标准，并提出整改要求。如限期整改不到位的将处以500元／次罚款。
1.4按进度支付劳务费用，按时提供符合施工要求的材料。
1.5组建与本工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责。
1.6负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标全生产、文明施工、计量检测的控制、监督、检查和验收。
1.7统筹安排、协调解决施工用水、用电及施工场地。
1.8负责与建设单位、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
1.9发包人有权按照施工管理规章制度对承包人的违规行为进行处理及罚款入的相关罚款，承包人的相关罚款在2日内向发包人缴纳或根据罚款单累计在总劳务总价中扣除。
2、 承包人的责任与权利
2.1承包人必须与每个劳务作业人员签订《劳动合同》劳务人员不得有犯罪前科，不得私招乱雇、使用零散工，不得共用或借用其他施工队伍。
2.2按照发包人要求办理施工人员进场手续，证件押金由承包人承担。施工现场必须实行实名制管理，并做好工人出勤记录。必须配合发包人做好安全考试、安全教育和安全演练等其他工作。
2.3施工现场未经发包人同意不得设集体食堂和集体宿舍。所有施工人员必须遵守法律、法规及现场各管理规章制度。严禁在施工现场酗酒、斗殴，违反者当事人双方当场开除。并处罚承包人1000元／次。严禁黄、赌、毒等违法行为，有违反者交由公安机关处理。
2.4根据发包人要求，甲方所供材料乙方应提前5天编制常用材料使用计划或排版图，加工定制材料应提前提出。材料进场后负责卸车并搬运到指定地点码放整齐(费用包含在工程劳务报价内)。承包人领取材料后应妥善保管，合理使用。承包人丢失、损坏和浪费由发包人提供的材料或设备应照价赔偿，并处以1000元罚款。材料质量如有问题可以旧换新，桶装材料(例如玻璃胶、白乳胶、乳胶漆、界面剂等)按照库管员要求以旧换新，未按要求执行的按材料采购原价赔偿。工程之外使用的材料(如制作工作锯台等)需到库管处备案。
2.5承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，或按发包人要求提交周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经发包人批准后严格实施。若承包人施工班组根据施工进度要求按时完成节点，发包人可奖励1000元次。施工进度节点由承包人和发包人具体商量决定，由发包人实施监督。
2.6严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及《施工组织设计》精心组织施工，确保工程质量达到约定的等级；科学安排作业计划，配备足够有经验的劳务人员、机具和辅料(必须达到国家相关质量标准)：保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工：承担由于自身责任造成的质量整改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
2.7承包人必须每月按时向劳务人员结清、发放劳动报酬，做好劳务费发放影像和文字记录，并按发包人要求在7日内上报。承包人收到劳务费后必须首先支付工人劳务报酬，及时处理与劳务人员因发放劳动报酬等产生的纠纷，否则由此发生的分配问题等一切责任均由承包人自行负责。
2.8承包人的所有人员必须服从发包人管理、检查和指导，发包人在工程中对承包人提出的问题及相关要求，若承包人借故推辞不落实，发包人有权对承包人按施工管理规定进行处罚。每次500元。
2.9承包人在施工中因误解图纸或施工质量问题返工，所发生的费用全部由承包人承担。承包人不按照发包人的要求施工造成的损失由承包人承担。
2.10承包人要做好应对施工现场停水、停电、施工电梯故障或电梯提前拆除、工作检查等导致的临时停工，随时调整工作内容，避免出现窝工现象，提前做好材料准备和施工用水的储存等工作(注：施工单价己含意外的情况的费用，发生以上突发事件产生的费用发包人不予补贴，承包人自行承担)。
2.11承包人应有明确的组织机构，管理人员和班组长固定。施工负责人未经发包人同意不准更换，必须在场亲自监督，负责本辖区的劳务管理，确保现场有施工人员作业。
2.12按照业主方的合同工期要求和质量要求向发包人交付工程。
2.13按照发包人要求收集、整理、编报施工资料和结算资料，及时办理结算手续。
七、工程质量
1、工程质量标准：按国家现行的标准执行。
2、合同履约：合同履约率100%。
3、质量管理：无质量事故；质量目标达到合同约定标准。
4、安全管理：无安全、文明施工事故：现场管理达到“湖南省平安工地”标准!
维修期限：本项目维修责任期为一年，竣工验收一年内本项目出现任何质量问题，乙方必须确保无条件及时修复。
八、安全文明施工
1、承包人须当日清理施工垃圾并运到指定地点，做好成品保护及完工后的卫生清理(清理卫生标准：施工产生的垃圾做到活完场地清，地面无残渣无积土，材料集中分类码放整齐、毛坯地面洒水湿润但无积水，竣工达到墙面、地面、门窗和灯具无污染，不同材料交接口处干净清晰)。若无法完成上述工作，发包人可安排他人来做，发生的费用从进度款中扣除。
2、承包人必须按照相关要求为进入施工现场所有的施工人员提供符合防护要求的劳动保护用品，并确保按照国家标准和发包人的有关要求正确佩戴和使用。
3、承包人必须执行安全文明施工，在施工中须严格遵守安全操作规程，因违反操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，以及承包人在施工中出现的一切人身伤亡事故和对第三方造成的伤亡，全部责任由承包人承担，承包人应在第一时间将事故情况上报至发包人，发包人可配合承包人按流程申请保险赔付，相关损失按保险公司赔付的金额计算，发包人不承担任何责任。
九、违约责任
1、若承包人给发包人及公司造成严重名誉损失或经济损失，发包人有权开除承包人并追究承包人的责任，所造成的损失由承包人承担。
若承包方无法满足和完成发包方的施工进度任务和管理要求时的，发包方有权指派其他队伍替换承包方队伍，从承包方扣除总造价10％给施工队伍，承包方因无法满足施工进度和管理需求而造成对承包方损失由承包方来赔偿。
2、承包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向发包人支付违约金为5000元/天，最高不超过合同总金额的5％。
3、承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，承包人无法完成的，发包人可以委派其他劳务单位完成，耽误的承包人工作时间不予顺延。发包人可以要求承包人返工，产生的费用由承包人承担。延误的承包人工作时间不予顺延。
4、本项目承包人不得转包，不得借用或共用其他施工队伍，若出现此类行为，发包人有权收回承包人的承包权并追究承包人的责任；若部分项目需分包时，应事先征得发包人同意，履行相应手续后方可分包。
5、凡本工程质量、工期和现场安全管理等未达到本合同约定的标准，以及承包人在其他方面未履行本合同的约定，承包人应承担相应损失以及发包人对承包人的处罚。
6、对于虚报、假报成本材料和工程量等其它严重违规违法行为，发包人视为承包人将无条件自动放弃承包权，同时由此带来的所有损失由承包人承担。
7、承包人不履行或不按约定履行合同的其它义务时，应向发包人支付违约金20000元整，最高不超过合同总额的5％。延误的劳务承包人工作时间不予顺延。
8、若一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
八、其他
1、协议终止和解除
1.1双方履行完协议全部义务，乙方向甲方交付合格劳务作业成果，劳务报酬支付完毕，并经建设单位、设计单位、监理单位及质监单位验收合格，履行完保修任务后协议即告终止。
1.2甲乙双方协商一致，可以解除本合同。
1.3因不可抗力造成合同无法履行双方协商可以解除本合同。
1.4不论何种原因，如主合同终止时，本合同自行终止。
1.5因乙方原因甲方接到建设单位通知，经甲方与建设单位协商，如建设单位坚持要求乙方撤离现场时，本合同终止。
1.6乙方转包，本合同终止，由此产生的所有责任和损失由乙方承担，并按乙方已完工程款的50%结算。
1.7乙方单方终止合同，结算按乙方已经完成工程量的80%计算，另赔偿承包协议总价10%的违约金。
1.8本合同壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具有同等法律效力，经双方签字、盖章之日起生效。
1.9其他未尽事宜，双方协商解决或签订补充协议。
2、合同执行中若发生纠纷、争执,双方本着实事求是、友好合作的原则协商解决。若协商无果,则任何一方有权依法向甲方总部所在地的仲裁机构、人民法院提起诉讼。
甲方(盖章)：                            乙方（盖章）:
法定代表人或授权代理人：                法定代表人或委托代理人：
日    期：                              日    期：



建筑服务劳务分包廉政合同
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，劳务发包方衡阳弘尊建筑工程有限公司 （以下称“甲方”）与劳务承包方               (以下称“乙方”)，特订立如下合同。
第一条、甲乙双方的权利和义务
1、严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
2、严格执行《建筑服务劳务分包合同》文件，自觉按合同办事。
3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
6、发现对方在业务活动中有违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条、甲方的义务
1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3、甲方及工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
第三条、乙方义务
1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
3、乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及高消费娱乐活动。
4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第四条、违约责任
1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任；给予乙方造成经济损失的，应予以赔偿。
2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。损失巨大的，甲方有权上报司法检察部门。未造成损失的，甲方有权扣留乙方交纳的履约保证金。
第五条、双方约定：  本合同由甲方总公司纪检监察机关负责监督执行，并对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第六条、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
第七条、本合同作为《建筑服务劳务合作合同》的附件，经合同双方签署立即生效。
第八条、本合同一式肆份，甲方执 贰 份，乙方执 壹 份，送交甲方监督部门壹份。

甲方代表：                                     乙方代表： 
           
 年     月    日                               年     月    日                 
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